**Pflichtenheft**

**Sicherung von Daten:**

Daten von Hardwareanbindung in Form eines Arrays mit mehreren Einträgen (je Pakete an NMEA Sätzen) in Form einer CSV Datei abspeichern.

**Erkennung angeschlossener Hardware:**

Methode, die alle verfügbaren Ports kurz abhört und den richtigen CommPort auswählt.

**Auslesen der Daten der GPS-Maus:**

Rxtx library zum leichten Setup eines SerialPorts und folgend die seriellen Daten zuerst in Byte Form auslesen und dann in String Sätze umwandeln.